**Выполнения работ по текущему ремонту и содержанию в многоквартирном доме**

**по ул. Хохрякова, дом 52.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование вида работ** |
| 1 | Ремонт дверей деревянных. |
| 2 | Установка досок объявлений, информационных досок в подъезде и возле подъезда. |
| 3 | Установка старых почтовых ящиков. |
| 4 | Установка почтовых ящиков для заявок и предложений. |
| 5 | Восстановление освещения в подвале. |
| 6 | Запенивание щелей во входной двери 2 подъезда, ремонт обшивки двери. |
| 7 | Установка новых почтовых ящиков. |
| 8 | Установка замков в подвале. |
| 9 | Регулировка системы отопления и воды ежедневно. |
| 10 | Сушка подвала от затопления. |
| 11 | Уборка подвала от загрязнения. |
| 12 | Замена канализационной трубы в подвале, труба ф 100 – 3 м., отводы ф 100 – 4 шт. |
| 9 | Восстановление отопления в квартире |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |

**Выполнено всего заявок за октябрь, ноябрь, декабрь 2011 год: 19 ед., из них**

Аварийные работы по сантехнике 3 ед.,

по электрике 0 ед.;

Выполнено заявок по сантехническим работам 6 ед.,

Выполнено заявок по электрическим работам 10 ед.

**Перспективный план работ на 2012 год**

1. Капитальный ремонт подъездов.
2. Установка пластиковых окон.
3. Капитальный ремонт электросетей МОП.
4. Восстановление асфальтового покрытия двора.
5. Ремонт электросетей в подвале.
6. Узаконить установку электроплит в квартирах.
7. Частичная замена ГВС по подвалу.
8. Замена деревянных входных дверей в подъездах.
9. Восстановление решеток ограждения, либо установка новых решеток ограждений межоконных блоков подъезда.
10. Озеленение дворовой территории.
11. Профилактический осмотр и ремонт системы отопления, ГВС, ХВС, водоотведения.

**Выполнения работ по текущему ремонту в многоквартирном доме**

**по ул. Хохрякова, дом 52.**

1. Ремонт дверей деревянных.
2. Установка досок объявлений, информационных досок в подъезде и возле подъезда.
3. Установка почтовых ящиков (крепление).
4. Установка почтовых ящиков для заявок и предложений.
5. Восстановление освещения в подвале.
6. Запенивание щелей во входной двери 2 подъезда, ремонт обшивки двери.
7. Установка новых почтовых ящиков.
8. Установка замков в подвале.
9. Регулировка системы отопления и воды ежедневно.
10. Сушка подвала от затопления.
11. Уборка подвала от загрязнения.
12. Замена канализационной трубы в подвале, труба ф 100 – 3 м., отводы ф 100 – 4 шт.