**Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию в многоквартирном доме**

**по ул. Паровозная, д. 9.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование вида работ** |
| 1 | Смена калача в подвальном помещении ф 80 (сварка), отводы ф 80 – 2 шт., ф 32 – 2 шт., сборка ф 32 – 2 шт., труба ф 32 – 4 шт., кран шар. Ф 32 – 2 шт., сгон ф 32 – 2 шт., муфты ф 32 – 2 шт. |
| 2 | Частичный ремонт тепловых узлов (установка манометров 8 шт.), разборка узлов подъездных, снятие элеватора (отводы ф 80 -2 шт., сборки ф 32 – 4 шт., резьба, кран шаровый ф 32 – 2 шт., сгон ф 32 – 2 шт., муфты ф 32 – 2 шт., конт-ки ф 32 – 2 шт., сварочные работы; врезка с квартального узла в лежак, замена стойка ГВС в 1-м подъезде (кольцевик ф 31 – 2 шт., уголок ф 32 – 2 шт., муфта ф 32 – 1 шт., резьба ф 32 – 2 шт., резьба ф 32 – 1 шт.; врезали сборку ф 32 на нежилое помещение кран шар. ф 32 – 1 шт., сгон, муфта ф 32 – 1 шт., резьба трубы ф 32 – 1 шт. |
| 3 | Закрыли двери балконные по этажам (шпингалеты - 4 шт., пружины - 3 шт.), дорожка у 2-ого и 1-ого подъездов – 6 м. |
| 4 | Переносили насос на подаче (сварочные работы) отводы ф 50 – 2 шт., ф 32 – 2 шт., труба ф 32 – 3м., труба ф 72 – 2м.; установка водяного узла на воде ХВС с полипропилена. |
| 5 | Перепайка циркуляционного трубопровода на тех. этаже кольцевик ф 32 – 1 шт., уголок ф 32 – 4 шт., муфты ф 32 – 4 шт., трубы ф 32 - 4 шт.; протяжка циркуляционного трубопровода по подвалу до насоса труба ф 32, уголок ф 32, муфты ф 32, тройник ф 32\*32\*32 – 2 шт. |
| 6 | Чистка подвала. |
| 7 | Вывоз и уборка снега трактором. |
| 8 | Мытье пола по графику. |
| 9 | Замена стояка ГВС подвал 1 подъезд (труба ф 32 – 2,5 м., концевики ф 25 – 2 шт., уголки ф 32 – 2 шт., муфта ф 32 – 1 шт., резьба ф -25 – 2 шт. металл, резьба ф 32 – 1 шт. металл) |
| 10 | Сварочные работы в подвале (варили сборку ф 32 на нежилое помещение квартира 2 - отопление) кран шаровый ф 32 – 1 м., сгон, муфта, конт-ка – ф 32 – ф 32 – сборка, резьба трубы с квартального узла в лежак  |
| 11 | Крепили козырьки (крыша) |
| 12 | Сварочные работы в подвале смена калача ф 80 (отводы ф 80 – 2 шт., сборки ф 32 – 2 шт. ХВСхГВС, труба ф 32 резьба – 4 шт., кран шар ф 32 – 2 шт., сгон ф 32 – 2 шт., муфты ф 32 – 2шт., конт-ки – ф 32 – 2 шт.)Подцепили холодную воду с нашего подвала на стройку ф 15 – водосчетчик. |
| 13 | Разборка болера, подготовка к сдаче, подготовка подъездных узлов (6 шт.), смена манометров (квартальный – 4 шт., на ступене – 1, выход с болера ГВС – 1). |
| 14 | Сдача болера теплосетям, сборка болера, разборка узлов подъездных, 2 шт. снятие элеваторов |
| 15 | Замена замков (выход на крышу 5 подъезд, вход в подвал 1 подъезд) |
| 16 | Демонтаж узла отопления в подвале для врезки теплосчетчика |
| 17 | Сварочные работы – перенесен насос на подаче (отводы ф 50 – 2 шт., ф 32 – 2 шт., труба ф 32 – 3 м., труба ф 76 – 2 м.) |
| 18 | Ремонт крыши (клеили парапеты) |
| 19 | Устанавливали водяной узел на вводе ХВС (полипропилен) в подвале |
| 20  | Перепайка циркуля на тех этаже (концевик ф 32 х20 – 1 шт., уголок ф 32 – 4 шт., муфта ф 32 – 4 шт., труба ф 32 – 4 м. полипропилен) квартира 27 |
| 21 | Прокидывал циркуль по подвалу до насоса циркульного с 27 квартиры (труба ф 32, уголок ф 32, - 6 шт., муфты ф 32, тройник ф 32х32х32 – 2 шт.) |
| 22 | Замена в подвале сболрок 2 шт. ф 32 на стояках ГВС ХВС (кран шаровый ф 32 – 2 шт., сгон ф 32 – 2 шт., муфта ф 32 – 2 шт., контргайка ф 32 – 2 шт., резьбы ф 32 – 4 шт.) |
| 23 | Установка хомута ф 32 на стояк ГВС в квартире 47 |
| 24 |  |

**Выполнено всего заявок за 2011 год: \_\_\_\_\_ ед., из них**

Аварийные работы по сантехнике \_\_\_\_ ед.,

 по электрике \_\_\_ ед.;

Выполнено заявок по сантехническим работам \_\_\_\_ ед.,

 Выполнено заявок по электрическим работам \_\_\_\_\_\_ ед.

**Выполнение работ по текущему ремонту в многоквартирном доме**

**по ул. Паровозная, д. 9.**

1. Смена калача в подвальном помещении ф 80 (сварка), отводы ф 80 – 2 шт., ф 32 – 2 шт., сборка ф 32 – 2 шт., труба ф 32 – 4 шт., кран шар. Ф 32 – 2 шт., сгон ф 32 – 2 шт., муфты ф 32 – 2 шт.
2. Частичный ремонт тепловых узлов (установка манометров 8 шт.), разборка узлов подъездных, снятие элеватора (отводы ф 80 -2 шт., сборки ф 32 – 4 шт., резьба, кран шаровый ф 32 – 2 шт., сгон ф 32 – 2 шт., муфты ф 32 – 2 шт., конт-ки ф 32 – 2 шт., сварочные работы; врезка с квартального узла в лежак, замена стойка ГВС в 1-м подъезде (кольцевик ф 31 – 2 шт., уголок ф 32 – 2 шт., муфта ф 32 – 1 шт., резьба ф 32 – 2 шт., резьба ф 32 – 1 шт.; врезали сборку ф 32 на нежилое помещение кран шар. ф 32 – 1 шт., сгон, муфта ф 32 – 1 шт., резьба трубы ф 32 – 1 шт.
3. Закрыли двери балконные по этажам (шпингалеты - 4 шт., пружины - 3 шт.), дорожка у 2-ого и 1-ого подъездов – 6 м.
4. Переносили насос на подаче (сварочные работы) отводы ф 50 – 2 шт., ф 32 – 2 шт., труба ф 32 – 3м., труба ф 72 – 2м.; установка водяного узла на воде ХВС с полипропилена.
5. Перепайка циркуляционного трубопровода на тех. этаже кольцевик ф 32 – 1 шт., уголок ф 32 – 4 шт., муфты ф 32 – 4 шт., трубы ф 32 - 4 шт.; протяжка циркуляционного трубопровода по подвалу до насоса труба ф 32, уголок ф 32, муфты ф 32, тройник ф 32\*32\*32 – 2 шт.
6. Чистка подвала.
7. Вывоз и уборка снега трактором.
8. Мытье пола по графику.