**Выполнение работ по текущему ремонту в многоквартирном доме**

**по ул. Паровозная, д. 9.**

1. Смена калача в подвальном помещении ф 80 (сварка), отводы ф 80 – 2 шт., ф 32 – 2 шт., сборка ф 32 – 2 шт., труба ф 32 – 4 шт., кран шар. Ф 32 – 2 шт., сгон ф 32 – 2 шт., муфты ф 32 – 2 шт.
2. Частичный ремонт тепловых узлов (установка манометров 8 шт.), разборка узлов подъездных, снятие элеватора (отводы ф 80 -2 шт., сборки ф 32 – 4 шт., резьба, кран шаровый ф 32 – 2 шт., сгон ф 32 – 2 шт., муфты ф 32 – 2 шт., конт-ки ф 32 – 2 шт., сварочные работы; врезка с квартального узла в лежак, замена стойка ГВС в 1-м подъезде (кольцевик ф 31 – 2 шт., уголок ф 32 – 2 шт., муфта ф 32 – 1 шт., резьба ф 32 – 2 шт., резьба ф 32 – 1 шт.; врезали сборку ф 32 на нежилое помещение кран шар. ф 32 – 1 шт., сгон, муфта ф 32 – 1 шт., резьба трубы ф 32 – 1 шт.
3. Закрыли двери балконные по этажам (шпингалеты - 4 шт., пружины - 3 шт.), дорожка у 2-ого и 1-ого подъездов – 6 м.
4. Переносили насос на подаче (сварочные работы) отводы ф 50 – 2 шт., ф 32 – 2 шт., труба ф 32 – 3м., труба ф 72 – 2м.; установка водяного узла на воде ХВС с полипропилена.
5. Перепайка циркуляционного трубопровода на тех. этаже кольцевик ф 32 – 1 шт., уголок ф 32 – 4 шт., муфты ф 32 – 4 шт., трубы ф 32 - 4 шт.; протяжка циркуляционного трубопровода по подвалу до насоса труба ф 32, уголок ф 32, муфты ф 32, тройник ф 32\*32\*32 – 2 шт.
6. Чистка подвала.
7. Вывоз и уборка снега трактором.
8. Мытье пола по графику.